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Abfallsammler mit Aschenbecher Serie U.P.K.
Sehr robuste, umlaufende Konstruktion aus 8 mm starken Stahlplatten in Kastenform, feuerverzinkt.
Herausnehmbare Schale aus Edelstahl als Aschenbecher, der von einer Blende aus 8 mm Stahlblech abgedeckt ist. Der Abfalleimer wird nach vorne aus dem Gehäuse geklappt und gibt einen Sammelkorb zum Herausziehen frei. Der Sammelkorb besteht aus Stahlblech mit Quadratlöchern und verfügt über einen drehbaren Bügel aus Rundeisen. Der Boden des Gehäuses hat 4 Löcher zum Befestigen. Sämtliche Stahlteile sind im Bad feuerverzinkt.
Alles Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Abmessungen: 		H/B/T 110 x 35 x 35 cm
			Abmessung des Aschenbechers H/B/T: 5 x 24 x 28 cm, ca. 2 kg
			Abmessung des Abfalleimers H/B/T: 50 x 30 x 27 cm, ca. 7 kg
			Fassungsvermögen: ca. 40 Liter
Gewicht Stahlgehäuse: ca. 100 kg
Gesamtgewicht: ca. 110 kg
Material/Oberfläche:	Stahlblech, lasergeschnitten, Stärke 8mm 
	Alle Stahlteile sind im Bad feuerverzinkt
	Aschenbecher aus Edelstahl Oberfläche mit Glasperlen gestrahlt
Montagehinweis:	Lieferform: fertig moniert
Befestigung auf ebenem Untergrund durch 4 Löcher in der Bodenplatte 

Varianten:		Deckel des Gehäuses in Basalt (Naturstein) lieferbar
	Das Gehäuse ist höher lieferbar, zum Aufstellen des Abfallsammlers auf einem bauseitig erstellten Betonfundament unterhalb des Bodenbelags.

	
Zubehör:	Zusatzgewicht für die Bodenplatte aus Basalt (Naturstein) lieferbar
	(Bei Verwendung des Zusatzgewichts ist die Standsicherheit deutlich erhöht)
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