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Bank ohne Rückenlehne Serie A.T.W. mit Holzbeplankung für 3 Sitzplätze
Massive Basalt - Seitenteile aus der Eifel, Stärke ca. 18 cm. Höhe der Seitenteile ca. 68 cm zum Aufsetzen auf bauseitig zu erstellenden Streifenfundamenten (L/B/H70 x 30 x 60 cm), die ca. 22 cm unter Gelände eingebaut werden müssen. Sitzhöhe der eingebauten Bank ca. 46 cm über Fertigniveau. Die Seitenteile fassen zu beiden Enden der Bank eine Sitzfläche aus unbehandelter Thermoesche. Die 7 Leisten der Sitzfläche sind unterseitig mit einen Träger-Rahmen aus feuerverzinktem Stahl verschraubt. 2 zurückspringende Blenden aus Thermo-Esche verdecken die Ansicht des Sitzrahmens. Die Sitzfläche ist durch den Träger-Rahmen mit den Basalt-Seitenteile angeschraubt. Alle Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl.

Abmessungen: 		L/B/H 231 x 61 x 68 cm (Höhe fertig eingebaut ca. 46 cm)
			Länge der hölzernen Sitzfläche 184 cm (für 3 Sitzplätze)
Gewichte: 2 Stück Seitenteile je ca. 210 kg/Stück, 1 Stück Sitzfläche ca. 40 kg
Material/Oberfläche:	Thermisch behandelte Esche, heimisches Hartholz, das durch die Thermobehandlung die Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) erhält.
	Die Holzoberfläche ist unbehandelt und färbt sich unter Witterungseinflüssen silbergrau.
	Basaltlava aus der Vulkaneifel, dunkelgrauer, fester Naturstein mit feinporöser, homogener Struktur. Die Kanten sind ca. 5 mm gefast, die Oberfläche ist unbehandelt.
Montagehinweis:	Lieferform: demontiert (2 einzelne Seitenteile, mit Innengewindehülsen M12, eine montagefertige Sitzfläche) 
Die Basalt-Seitenteile sind auf bauseitig erstellten Betonfundamenten lot- und waagerecht auszurichten und mit der von oben einsetzbaren Sitzfläche so zu verbinden, dass eine völlig waagerechte Bankoberfläche entsteht. 
Varianten:	Seitenteile in der fertigen Sitzhöhe lieferbar, zum Aufstellen der Bank auf ebenen Untergründen	
	Folgende Längen der Sitzfläche sind möglich: 126 cm (2 Sitzplätze) 
oder 242 cm (4 Sitzplätze)
Sitzflächen lassen sich mit Mittelfüßen in beliebiger Zahl aneinanderreihen
Alle Metallteile können farbig nach Wunsch des AG pulverbeschichtet werden
Zubehör:	Rückenlehne aus feuerverzinktem Stahl mit Holzleisten aus Thermoesche auf die Länge der Sitzfläche angepasst, die Rückenlehne kann an diesem Bank-Typ auch nachträglich montiert werden.
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