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Bank mit Rückenlehne Serie A.W.K. mit Holzbeplankung für 3-4 Sitzplätze
Kastenförmige Seitenteile aus Breitflachstahl 180 x 6 mm, feuerverzinkt. Höhe der Seitenteile ca. 68 cm zum Aufsetzen auf bauseitig zu erstellenden Streifenfundamenten (L/B/H70 x 30 x 60 cm), die ca. 22 cm unter Gelände eingebaut werden müssen. Sitzhöhe der eingebauten Bank ca. 46 cm über Fertigniveau. Die Seitenteile fassen zu beiden Enden der Bank eine Sitzfläche aus unbehandelter Thermoesche ein. Die 5 Leisten der Sitzfläche sind unterseitig mit einen Träger-Rahmen aus feuerverzinktem Stahl verschraubt. 2 Außen Profile aus rundkantigem Winkelstahl schützen die Holzfläche. Die Sitzfläche ist durch den Träger-Rahmen mit den stählernen Seitenteilen angeschraubt. Die Bank verfügt über eine Rückenlehne, deren beiden Halter an der Unterseite des Sitzrahmens verschraubt sind. Die Fläche der Rückenlehne besteht aus einem umlaufenden Winkelstahl Rahmen mit 2 Leisten aus Thermoesche. Sämtliche Stahlteile sind im Farbton RAL 7016 „anthrazit“ pulverbeschichtet. Alle Schrauben sind aus rostfreiem Stahl.

Abmessungen: 		L/B/H 242 x 61 x 68 cm (Höhe fertig eingebaut ca. 46 cm)
			Länge der hölzernen Sitzfläche 195 cm (für 3-4 Sitzplätze)
Gewichte: 2 Stück Seitenteile je ca. 30 kg/Stück, 1 Stück Sitzfläche ca. 30 kg
Gewicht der Rückenlehne inkl. der beiden Halter: ca. 25 kg
Material/Oberfläche:	Thermisch behandelte Esche, heimisches Hartholz, das durch die Thermobehandlung die Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) erhält.
	Die Holzoberfläche ist unbehandelt und färbt sich unter Witterungseinflüssen silbergrau.
	Alle Stahlteile sind im Bad feuerverzinkt. Die Oberflächen sind im Farbton RAL 7016 „anthrazit“ pulverbeschichtet.
Montagehinweis:	Lieferform: montiert als einbaufertiges Möbel
Die Seitenteile sind auf bauseitig erstellten Betonfundamenten lot- und waagerecht auszurichten, dass eine völlig waagerechte Bankoberfläche entsteht. Sind die Seitenteile befestigt, kann sie Sitzfläche nach oben entnommen werden, was das Anarbeiten des Bodenbelags an die Seitenteile erleichtert.
Varianten:	Seitenteile in der Höhe der Sitzfläche lieferbar, zum Aufstellen der Bank auf ebenen Untergründen.	
	Folgende Längen der Sitzfläche sind möglich: 126 cm (2 Sitzplätze, Gesamtlänge ca. 163 cm), 184 cm (3 Sitzplätze, Gesamtlänge ca.  221 cm), 300 cm (5 Sitzplätze, Gesamtlänge ca.  337 cm), 358 cm (6 Sitzplätze, Gesamtlänge ca.  395 cm)
	Die 5- und 6-Sitzer werden mit Mittelfuß geliefert.
Andere Farben auf Wunsch. 
Alternativ feuerverzinkte Oberfläche ohne farbige Beschichtung.
Bänke ohne Rückenlehne lieferbar
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