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Bank mit Rückenlehne Serie A.W.P. mit Holzbeplankung für 3 Sitzplätze
Massive, feuerverzinkte Stahlplatten, Stärke 3 cm, Höhe der Seitenteile ca. 68 cm zum Aufsetzen auf bauseitig zu erstellenden Streifenfundamenten (L/B/H70 x 20 x 60 cm), die ca. 22 cm unter Gelände eingebaut werden müssen. Sitzhöhe der eingebauten Bank ca. 46 cm über Fertigniveau. Die Seitenteile fassen zu beiden Enden der Bank eine Sitzfläche aus unbehandelter Thermoesche ein. Die 5 Leisten der Sitzfläche sind unterseitig mit einen Träger-Rahmen aus feuerverzinktem Stahl verschraubt. 2 Außen Profile aus rundkantigem Winkelstahl schützen die Holzfläche. Die Sitzfläche ist durch den Träger-Rahmen mit den stählernen Seitenteilen angeschraubt. Die Bank verfügt über eine Rückenlehne, deren beiden Halter an der Unterseite des Sitzrahmens verschraubt sind. Die Fläche der Rückenlehne besteht aus einem umlaufenden Winkelstahlrahmen mit 2 Leisten aus Thermoesche. Sämtliche Stahlteile sind feuerverzinkt und im Farbton RAL 7006 „beigegrau“ pulverbeschichtet. Alle Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl.

Abmessungen: 		L/B/H 242 x 61 x 45 cm
			Länge der hölzernen Sitzfläche 235 cm (für 4 Sitzplätze)
			Rückenlehne L/H 205 x 25
Gewichte: 2 Stück Seitenteile je ca. 112 kg/Stück, 1 Stück Sitzfläche ca. 40 kg
Gewicht der Rückenlehne inkl. der beiden Halter: ca. 25 kg
Material/Oberfläche:	Thermisch behandelte Esche, heimisches Hartholz, das durch die Thermobehandlung die Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) erhält.
	Die Holzoberfläche ist unbehandelt und färbt sich unter Witterungseinflüssen silbergrau.
	Alle Stahlteile sind im Bad feuerverzinkt. Die Oberflächen sind im Farbton RAL 7006 „beigegrau“ pulverbeschichtet.
Montagehinweis:	Lieferform: demontiert (2 einzelne Seitenteile, mit Innengewindehülsen M12, eine montagefertige Sitzfläche) 
Die Stahlplatten (Seitenteile) sind auf bauseitig erstellten Betonfundamenten lot- und waagerecht auszurichten und mit der von oben einsetzbaren Sitzfläche so zu verbinden, dass eine völlig waagerechte Bankoberfläche entsteht. 
Varianten:	Seitenteile in der fertigen Sitzhöhe lieferbar, zum Aufstellen der Bank auf ebenen Untergründen	
Folgende Längen der Sitzfläche sind möglich: 126 cm (2 Sitzplätze) 
oder 184 cm (3 Sitzplätze)
Bänke ohne Rückenlehne lieferbar
Sitzflächen lassen sich mit Mittelfüßen in beliebiger Zahl aneinanderreihen
Alle Metallteile können farblich nach Wunsch des AG pulverbeschichtet werden; alternativ feuerverzinkte Oberfläche ohne farbige Beschichtung
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