Ausschreibungstext Bank U.W.K. mit Rückenlehne
(Projekt Niederrheinstraße, 2023)						Stand 28.08.2026

Bank mit Rückenlehne Serie U.W.K. mit Holzbeplankung für 4 Sitzplätze
Umlaufender Winkelstahlrahmen mit kastenförmigen Seitenteilen aus Breitflachstahl 180 x 6 mm, feuerverzinkt. Höhe der Seitenteile ca. 68 cm zum Aufsetzen auf bauseitig zu erstellenden Streifenfundamenten (L/B/H70 x 30 x 60 cm), die ca. 22 cm unter Gelände eingebaut werden müssen. Sitzhöhe der eingebauten Bank ca. 46 cm über Fertigniveau. Ein umlaufender Rahmen aus rundkantigem Winkelstahl verbindet 4 Leisten aus unbehandelter Thermoesche zu einer soliden Sitzfläche. Der Winkelrahmen schützt einerseits die Holzkanten und dient zudem als Aufnahme für die Bankfüße. Position der Bankfüße bündig an den Kopfseiten. Die Bank verfügt über eine Rückenlehne, deren beiden Halter an der Unterseite des Sitzrahmens verschraubt sind. Die Fläche der Rückenlehne besteht aus einem umlaufenden Winkelstahlrahmen mit 2 Leisten aus Thermoesche. Sämtliche Stahlteile sind feuerverzinkt und im Farbton RAL 7016 „anthrazit“ pulverbeschichtet. Alle Schrauben sind aus rostfreiem Stahl.

Abmessungen: 		L/B/H 242 x 53 x 68 cm (Sitzhöhe fertig eingebaut ca. 46 cm)
			Länge der hölzernen Sitzfläche 205 cm (für min. 4 Sitzplätze)
			Rückenlehne: 
Gewichte: 2 Stück Seitenteile je ca. 18 kg/Stück, 1 Stück Sitzfläche ca. 30 kg
Gewicht der Rückenlehne inkl. der beiden Halter: ca. 25 kg
Material/Oberfläche:	Thermisch behandelte Esche, heimisches Hartholz, das durch die Thermobehandlung die Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) erhält.
	Die Holzoberfläche ist unbehandelt und färbt sich unter Witterungseinflüssen silbergrau.
	Alle Stahlteile sind im Bad feuerverzinkt. Die Oberflächen sind im Farbton RAL 7016 „anthrazit“ pulverbeschichtet.
Montagehinweis:	Lieferform: montiert als einbaufertiges Möbel
Die Seitenteile sind auf bauseitig erstellten Betonfundamenten lot- und waagerecht auszurichten, dass eine völlig waagerechte Sitzfläche entsteht. Sind die Seitenteile befestigt, kann die Sitzfläche nach oben entnommen werden, was das Anarbeiten des Bodenbelags an die Seitenteile erleichtert.
Varianten:	Seitenteile in der Höhe der Sitzfläche lieferbar, zum Aufstellen der Bank auf ebenen Untergründen.	
	Position der Bankfüße von den Kopfenden eingerückt montiert.
	Folgende Längen der Sitzflächen sind möglich: 126 cm (2 Sitzplätze), 184 cm (3 Sitzplätze), 300 cm (5 Sitzplätze), 358 cm (6 Sitzplätze)
	Die 300 cm und 358 cm langen Bänke werden mit Mittelfuß geliefert, wenn die Position der Bankfüße „bündig an den Kopfseiten“ gewählt wird.
	Bänke ohne Rückenlehne lieferbar
Andere Farben auf Wunsch. 
Alternativ feuerverzinkte Oberfläche ohne farbige Beschichtung.
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