Ausschreibungstext Bank U.W.K. mit Rückenlehne
(Projekt Tente Wermelskirchen, 2017)						Stand 28.08.2026

Bank mit Rückenlehne Serie U.W.K. mit Holzbeplankung für 5 Sitzplätze
Umlaufender Winkelstahlrahmen mit kastenförmigen Seitenteilen aus Breitflachstahl 180 x 6 mm, feuerverzinkt. Höhe der Bankfüße in der fertigen Sitzhöhe von ca. 46 cm zum Aufsetzen auf den bestehenden, ebenen Untergrund. Ein umlaufender Rahmen aus rundkantigem Winkelstahl verbindet 5 Leisten aus unbehandelter Thermoesche zu einer soliden Sitzfläche. Der Winkelrahmen schützt einerseits die Holzkanten und dient zudem als Aufnahme für die Bankfüße. Position der Bankfüße ca. 48 cm von den Kopfseiten eingerückt. Die Bodenplatten der Bankfüße können mit Befestigungslöchern geordert werden. Die Bank verfügt über eine Rückenlehne, deren beiden Halter an der Unterseite des Sitzrahmens verschraubt sind. Die Fläche der Rückenlehne besteht aus einem umlaufenden Winkelstahlrahmen mit 2 Leisten aus Thermoesche. Sämtliche Stahlteile sind feuerverzinkt und im Farbton RAL 7016 „anthrazit“ pulverbeschichtet. Alle Schrauben sind aus rostfreiem Stahl.
Abmessungen: 		L/B/H 300 x 54 x 46 cm
			Länge der hölzernen Sitzfläche 293 cm (für min. 5 Sitzplätze)
Gewichte: 2 Stück Seitenteile je ca. 15 kg/Stück, 1 Stück Sitzfläche ca. 48 kg
Gewicht der Rückenlehne inkl. der 3 Halter: ca. 42 kg
Material/Oberfläche:	Thermisch behandelte Esche, heimisches Hartholz, das durch die Thermobehandlung die Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) erhält.
	Die Holzoberfläche ist unbehandelt und färbt sich unter Witterungseinflüssen silbergrau.
	Alle Stahlteile sind im Bad feuerverzinkt. Die Oberflächen sind im Farbton RAL 7016 „anthrazit“ pulverbeschichtet.
Montagehinweis:	Lieferform: montiert als einbaufertiges Möbel
	Die Bankfüße sind auf dem vorhandenen Untergrund lot- und waagerecht auszurichten, so dass eine völlig waagerechte Sitzfläche entsteht.
Eine Befestigung im Boden erfolgt optional durch die Löcher in der Bodenplatte.
Varianten:	Seitenteile höher lieferbar, zum Aufstellen der Bank auf bauseitig erstellten Betonfundamenten unterhalb des Bodenbelags.
	Position der Bankfüße an den Kopfenden bündig montiert
	unterschiedliche Länge der Sitzflächen 126 cm (2 Sitzplätze), 184 cm (3 Sitzplätze), 242 cm (4 Sitzplätze), 358 cm (12 Sitzplätze)
	Die 300 cm und 358 cm langen Bänke werden mit Mittelfuß geliefert, wenn die Position der Bankfüße „bündig an den Kopfseiten“ gewählt wird.
Bänke ohne Rückenlehne lieferbar
Andere Farben auf Wunsch. 
Alternativ feuerverzinkte Oberfläche ohne farbige Beschichtung
Entwurf 
und Herstellung:	Volker Weiss e. K., Krüserstraße 29, 47839 Krefeld, 						Tel:. 02151-659 89 50, post@volkerweiss.eu, www.volkerweiss.eu
