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Bank ohne Rückenlehne U.W.K. mit Metallbeplankung für 6 Sitzplätze
Umlaufender Winkelstahlrahmen mit kastenförmigen Seitenteilen aus Breitflachstahl 180 x 6 mm, feuerverzinkt. Höhe der Seitenteile ca. 68 cm zum Aufsetzen auf bauseitig zu erstellenden Streifenfundamenten (L/B/H70 x 30 x 60 cm), die ca. 22 cm unter Gelände eingebaut werden müssen. Sitzhöhe der eingebauten Bank ca. 46 cm über Fertigniveau. Ein umlaufender Rahmen aus rundkantigem Winkelstahl verbindet 22 aufrechtgestellte, schmale Rechteckrohre zu einer soliden Sitzfläche. Der Winkelrahmen schützt einerseits die Rechteckrohre und dient zudem als Aufnahme für die Bankfüße. Position der Bankfüße bündig an den Kopfseiten und ein Mittelfuß. Sämtliche Stahlteile sind feuerverzinkt ohne farbige Beschichtung. Alle Schrauben sind aus rostfreiem Stahl.

Abmessungen: 		L/B/H 358 x 53 x 68 cm (Sitzhöhe fertig eingebaut ca. 46 cm)
			Länge der stählernen Sitzfläche 358 cm (für min. 6 Sitzplätze)
Gewichte: 3 Stück Seitenteile je ca. 18 kg/Stück, 1 Stück Sitzfläche ca. 52 kg
Material/Oberfläche:	rundkantiger Winkelstahl 60 x 30 x 6 mm, Rechteckrohr 20 x 10 x 1,5 mm
	Breitflachstahl 180 x 6 mm
	Alle Stahlteile sind im Bad feuerverzinkt. 
Montagehinweis:	Lieferform: montiert als einbaufertiges Möbel
Die Seitenteile sind auf bauseitig erstellten Betonfundamenten lot- und waagerecht auszurichten, dass eine völlig waagerechte Sitzfläche entsteht. Sind die Seitenteile befestigt, kann die Sitzfläche nach oben entnommen werden, was das Anarbeiten des Bodenbelags an die Seitenteile erleichtert.
Varianten:	Seitenteile in der Höhe der Sitzfläche lieferbar, zum Aufstellen der Bank auf ebenen Untergründen	
	Position der Bankfüße von den Kopfenden eingerückt montiert
	unterschiedliche Länge der Sitzflächen 126 cm (2 Sitzplätze), 184 cm (3 Sitzplätze), 242 cm (4 Sitzplätze), 300 cm (5 Sitzplätze)
	Die 126 cm bis 242 cm langen Bänke haben 2 Bankfüße
	Bänke mit Rückenlehne lieferbar
	Die Sitzfläche kann (ohne Bankfüße) mit 2 oder 3 stabilen Stahlkonsolen zur Wandmontage geliefert werden. 
Alternativ kann die feuerverzinkte Oberfläche in vielen verschiedenen Farbtönen pulverbeschichet werden.

Entwurf 
und Herstellung:	Volker Weiss e. K., Krüserstraße 29, 47839 Krefeld, 						Tel:. 02151-659 89 50, post@volkerweiss.eu, www.volkerweiss.eu
