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Bank ohne Rückenlehne Serie MBB mit 2 oder 3 Sitzplätzen
Monolithische Beton Bank mit einstellbaren Füßen zum Einstellen der Sitzhöhe (ca. 46 cm) auch auf unebenen Böden. Durch das hohe Gewicht ist die Bank nutzbar als Barriere im öffentlichen Raum und als Gewichtselement. Zur Befestigung von, z. B. Sonnenschutz. Zu allen 4 Seiten des Blocks sind Innengewindebuchsen M12 eingegossen. Damit können Verbindungselemente oder Zubehörteile stabil befestigt werden. Alle Schrauben sind aus rostfreiem Stahl.

Abmessungen: 		L/B/H 232 x 61 x 68 cm (Höhe fertig eingebaut ca. 46 cm)
			Länge der hölzernen Sitzfläche 195 cm (für 3-4Sitzplätze)
Gewichte: 2 Stück Seitenteile je ca. 30 kg/Stück, 1 Stück Sitzfläche ca. 30 kg
Material/Oberfläche:	Thermisch behandelte Esche, heimisches Hartholz, das durch die Thermobehandlung die Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) erhält.
	Die Holzoberfläche ist unbehandelt und färbt sich unter Witterungseinflüssen silbergrau.
	Alle Stahlteile sind im Bad feuerverzinkt. Die Oberflächen sind im Farbton RAL 7016 „anthrazit“ pulverbeschichtet.
Montagehinweis:	Lieferform: montiert als einbaufertiges Möbel
Die Seitenteile sind auf bauseitig erstellten Betonfundamenten lot- und waagerecht auszurichten, dass eine völlig waagerechte Bankoberfläche entsteht. Sind die Seitenteile befestigt, kann sie Sitzfläche nach oben entnommen werden, was das Anarbeiten des Bodenbelags an die Seitenteile erleichtert.
Varianten:	Seitenteile in der Höhe der Sitzfläche lieferbar, zum Aufstellen der Bank auf ebenen Untergründen	
	unterschiedliche Länge der Sitzfläche 126 cm (2 Sitzplätze, Gesamtlänge ca. 163 cm), 242 cm (4 Sitzplätze, Gesamtlänge ca.  269 cm) 290 cm (5 Sitzplätze, Gesamtlänge ca.  327 cm), 348 cm (6 Sitzplätze, Gesamtlänge ca.  385 cm)
	Die 5 und 6 Sitzer werden mit Mittelfuß geliefert.
Andere Farben auf Wunsch. 
Alternativ feuerverzinkte Oberfläche ohne farbige Beschichtung.
Zubehör:	Rückenlehne aus feuerverzinktem Stahl mit Holzleisten aus Thermoesche auf die Länge der Sitzfläche angepasst, die Rückenlehne kann an diesem Bank-Typ auch nachträglich montiert werden.
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