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Bank ohne Rückenlehne Serie M.B.E. mit Betonoberfläche für 3 Sitzplätzen, auch als mobiles Fundament im öffentlichen Raum nutzbar.
Monolithische, vandalismusfeste Beton Bank mit einstellbaren Füßen zum Einstellen der Sitzhöhe (ca. 46 cm) auch auf unebenen Böden. Durch das hohe Gewicht ist die Bank gleichzeitig nutzbar als Barriere im öffentlichen Raum und als Gewichtselement zur Befestigung von, z. B. Sonnenschutz. Zu allen 4 Seiten des Blocks sind Innengewindebuchsen M12 eingegossen, je 4 an den Kopfseiten, je 12 an den Längsseiten. Damit können Verbindungselemente oder Zubehörteile stabil befestigt werden. Mehrere Bänke lassen sich zu beliebigen Konfigurationen zusammenschrauben. Die Bank ist mit Paletten Hubwagen oder Gabelstapler unterfahrbar und mobil einsetzbar. Füße und Gewindebuchsen sind aus rostfreiem Edelstahl.

Abmessungen: 		L/B/H 182 x 60 x 46 cm
			Länge der Betonoberfläche 180 cm (für min.3 Sitzplätze)
			Abmessung des Betonblocks L/B/H 181 x 60 x 30 cm
Gewicht: ca. 810 kg
Material/Oberfläche:	Sichtbeton, glatt geschalt, 10 mm Fase rundum
	Die Oberfläche ist unbehandelt. 
	Alternativ mit Anti-Graffiti-Beschichtung lieferbar
Montagehinweis:	Lieferform: fertiges Möbel
Die 4 Metallfüße sind in der Höhe einstellbar, so dass die Bankoberfläche grundsätzlich waagerecht gestellt werden kann. Die Bank ist ausschließlich mit Paletten Hubwagen oder Gabelstapler oder schwerem Hubgerät zu bewegen.
Varianten:	in der Länge von 121 cm (2 Sitzplätze) lieferbar

Zubehör:	Rückenlehne aus 5 mm Edelstahlblech 
	3-teilges Sitzkissen
	Einstellfüße in unterschiedlichen Höhen
	Verbindungselemente mit passender Abdeckung aus Edelstahl
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