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Rundbank für die ganzjährige Benutzung im Außenbereich.
Bank ohne Rückenlehne Serie A.W.P. mit Holzbeplankung für 8-12 Sitzplätze
Massive, feuerverzinkte Stahlplatten, Stärke 1 cm, Höhe der Seitenteile ca. 68 cm zum Aufsetzen auf bauseitig zu erstellenden Streifenfundamenten (L/B/H70 x 20 x 60 cm), die ca. 22 cm unter Gelände eingebaut werden müssen. Sitzhöhe der eingebauten Bank ca. 46 cm über Fertigniveau. Die Seitenteile fassen zu beiden Enden der Bank viertelkreisförmige Sitzflächen. Diese sind aus unbehandeltem, wetterfestem, kunstharzgetränktem Buchensperrholz. Die 6 konzentrisch gefrästen Leisten der Sitzfläche sind unterseitig auf einen Träger-Rahmen aufgeschraubt. Dessen Außenprofile aus laser-geschnittenem, 10 mm starken Stahlblech schützen an den Längskanten die Holzfläche vor Beschädigungen durch z.B. Skater. Außenradius der Sitzfläche ca. 136 cm. 4 Sitzflächen ergeben eine kreisrunde Bank mit ca. 272 cm Durchmesser. Tiefe der Sitzfläche ca. 63 cm. Sämtliche Stahlteile sind feuerverzinkt und im Farbton „eleganz-graphit“ pulverbeschichtet. Alle Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl.

Abmessungen: 		L/B/H 272 x 272 x 68 cm (Höhe fertig eingebaut ca. 46 cm)
Gewichte: 4 Stück Seitenteile je ca. 38 kg/Stück, 4 Stück Sitzflächen je ca. 56 kg/Stück
Material/Oberfläche:	Dauerhaft witterungsbeständiges Sperrholz aus Kunstharz getränkter Buche
	Die Holzfasern sind zu annähernd 100 % gesättigt und haben daher eine glatte, abwaschbare Oberfläche. Das Sperrholz behält seinen warmen, honigfarbenen Holzton dauerhaft.
	Alle Stahlteile sind im Bad feuerverzinkt. Die Oberflächen sind im Farbton „eleganz-graphit“ pulverbeschichtet.
Montagehinweis:	Lieferform: demontiert (4 einzelne Seitenteile, 4 einzelne montagefertige Sitzflächen) 
Die Stahlplatten sind als Seitenteile auf bauseitig erstellten Betonfundamenten lot- und waagerecht auszurichten und mit der von oben einsetzbaren Sitzfläche so zu verbinden, dass eine völlig waagerechte Bankoberfläche entsteht. 
Varianten:	Seitenteile in der fertigen Sitzhöhe lieferbar, zum Aufstellen der Bank auf ebenen Untergründen	
	unterschiedliche Konfigurationen mit einer, zwei oder drei Sitzflächen
	Radien und Tiefe der Sitzflächen nach Wahl des AG lieferbar
Sitzflächen lassen sich S-förmig in beliebiger Zahl aneinanderreihen
Alle Metallteile können farblich nach Wunsch des AG pulverbeschichtet werden; alternativ feuerverzinkte Oberfläche ohne farbige Beschichtung
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