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Tisch Serie U.W.K. mit Holzbeplankung für 10 Sitzplätze
Umlaufender Winkelstahlrahmen mit kastenförmigen Seitenteilen aus Breitflachstahl 180 x 6 mm, feuerverzinkt. Höhe der Tischfüße in der Fertighöhe von ca. 76 cm zum Aufsetzen auf den bestehenden, ebenen Untergrund. Ein umlaufender Rahmen aus rundkantigem Winkelstahl verbindet 9 Leisten aus unbehandelter Thermoesche zu einer soliden Tischplatte. Der Winkelrahmen schützt einerseits die Holzkanten und dient zudem als Aufnahme für die Tischfüße. Position der Tischfüße ca. 30 cm von den Kopfseiten eingerückt. Die Bodenplatten der Tischfüße können mit Befestigungslöchern geordert werden. Sämtliche Stahlteile sind feuerverzinkt und im Farbton RAL 7016 „anthrazit“ pulverbeschichtet. Alle Schrauben sind aus rostfreiem Stahl.

Abmessungen: 		L/B/H 300 x 88 x 76 cm
			Länge der hölzernen Tischplatte 293 cm (für min. 10 Sitzplätze)
Gewichte: 2 Stück Tischfüße je ca. 45 kg/Stück, 1 Stück Tischplatte ca. 60 kg
Material/Oberfläche:	Thermisch behandelte Esche, heimisches Hartholz, das durch die Thermobehandlung die Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft) erhält.
	Die Holzoberfläche ist unbehandelt und färbt sich unter Witterungseinflüssen silbergrau.
	Alle Stahlteile sind im Bad feuerverzinkt. Die Oberflächen sind im Farbton RAL 7016 „anthrazit“ pulverbeschichtet.
Montagehinweis:	Lieferform: montiert als einbaufertiges Möbel
Die Tischfüße sind auf dem vorhandenen Untergrund lot- und waagerecht auszurichten, so dass eine völlig waagerechte Tischoberfläche entsteht. Eine Befestigung im Boden erfolgt optional durch die Löcher in der Bodenplatte.
Varianten:	Seitenteile höher lieferbar, zum Aufstellen des Tisches auf bauseitig erstellten Betonfundamenten unterhalb des Bodenbelags
	Position der Tischfüße an den Kopfenden bündig montiert
	unterschiedliche Länge der Tischplatten 126 cm (4 Sitzplätze), 184 cm (6 Sitzplätze), 242 cm (8 Sitzplätze), 358 cm (12 Sitzplätze)
	Die 358 cm langen Tische werden mit Mittelfuß geliefert, wenn die Position der Tischfüße „bündig an den Kopfseiten“ gewählt wird.
Andere Farben auf Wunsch. 
Alternativ feuerverzinkte Oberfläche ohne farbige Beschichtung.
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